Presión del aceite del motor

►Audi A4 ►Puesto de conduc... ►Puesto de conduc... ◀Testigos de con...
Parar el motor. Presión del aceite insuficiente
Pare el motor y no siga conduciendo. Compruebe el nivel del aceite del motor vínculo►.

- Si el nivel de aceite del motor es demasiado bajo, añada aceite vínculo►. Siga conduciendo sólo si se apaga el testigo de control.

- Si el nivel es correcto y a pesar de ello el testigo se ilumina, pare el motor y no siga conduciendo. Solicite la ayuda de un profesional.

Aviso
El aviso sobre la presión del aceite no tiene nada que ver con el nivel del aceite. Por eso se debería controlar el nivel de aceite con regularidad.
◀atrás