Modificar la velocidad

| . |

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Sistemas de asis... ◀Audi adaptive...
Válido para: vehículos con Audi adaptive cruise control

  Fig. 135Palanca de mando: Modificar la velocidad

Para aumentar/reducir la velocidad en pasos de 1 km/h, pulse la palanca en dirección a -+-/--- fig. 135► hasta el primer punto de presión.
Para aumentar/reducir la velocidad en pasos de 5 km/h o 10 km/h, pulse la palanca brevemente en dirección a -+-/--- hasta el segundo punto de presión.
Para aumentar/reducir la velocidad de forma continuada, mantenga la palanca hasta el primer o el segundo punto de presión en dirección a -+-/--- hasta que el LED rojo -A- alcance la velocidad deseada fig. ►.
También puede preseleccionar la velocidad, aunque el adaptive cruise control no esté activo, moviendo la palanca en la dirección deseada -+-/---. Active la velocidad preseleccionada desplazando la palanca hasta la posición -1- fig. ►.
Cualquier modificación de la velocidad programada se visualiza brevemente en la línea de estado fig. ► -D-. Si el adaptive cruise control está activo, se enciende adicionalmente el testigo de control y, si el adaptive cruise control no está activo, el testigo de control . En el Audi virtual cockpit* aparece en su lugar el testigo de control .
◀atrás