Fijar asientos para niños con ISOFIX y Top Tether

| . |

►Audi A4 ►Seguridad ►Conducción segura ◀Fijar los asientos para...
Válido para: vehículos con Top Tether

  Fig. 289Respaldo del asiento trasero, detrás: Anclajes Top Tether

  Fig. 290
  Válido para: Avant/allroad
  Respaldo trasero: Anclajes Top Tether

Desplace el apoyacabezas detrás del asiento para niños totalmente hacia arriba.
Introduzca los brazos de encastre del asiento para niños en los anclajes ISOFIX hasta que encastren audiblemente vínculo►.
Tire del asiento para niños para comprobar que ambos lados estén correctamente encastrados.
Pase el cinturón superior del asiento para niños por debajo o bien por ambos lados del apoyacabezas y condúzcalo hacia atrás (según la versión del asiento para niños).
Enganche el cinturón en el anclaje Top Tether fig. 289► o bien fig. 290►.
Tense el cinturón para que el asiento para niños quede ceñido por su parte superior al respaldo.
ATENCIÓN

- Tenga en cuenta las importantes notas relativas a la seguridad ►, ► y las instrucciones de montaje del fabricante del asiento para niños.

- Cada uno de los anclajes en el vehículo sólo ha sido concebido para un asiento para niños con ISOFIX y Top Tether. No fije nunca otros asientos para niños, ni cinturones ni cualquier tipo de objetos en los anclajes. ¡Peligro de muerte!

◀atrás