A4 Avant 2.0, 4 cilindros (140 kW)

►Audi A4 ►Accesorios y dat... ►Datos técnicos ◀Motores de gasolina

Potencia | 140 kW entre 4200 y 6000 rpm
Par motor máximo | 320 Nm entre 1450 y 4200 rpm
Tracción |  | Delantera |
Caja de cambios |  | CM1) | CA |  |
Velocidad máxima | km/h |  | 2386) |  |
Aceleración 0-100 km/h | s |  | 7,5 |  |

Según la norma 1230/2012 para Europa y otros mercados

Peso en vacío | kg |  | 1535 |  |
Peso máximo autorizado | kg |  | 2060 |  |
Peso máximo autorizado con remolque2) | kg |  | 2140 |  |
Carga autorizada sobre eje delantero | kg |  | 1040 |  |
Carga autorizada sobre eje trasero | kg |  | 1120 |  |
Carga autorizada sobre eje trasero con remolque2) | kg |  | 1200 |  |
Remolque2) sin freno | kg |  | 750 |  |
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 8% | kg |  | 1700 |  |
Remolque2) con freno en pendientes de hasta un 12% | kg |  | 1500 |  |
Peso de tracción2) en pendientes de hasta un 12% | kg |  | 3640 |  |

Notas a pie de página vínculo►
◀atrás