Función Valet Parking

| . |

| . |

►Audi A4 ►Arranque y conducción ◀Abrir y cerrar
Válido para: vehículos con función Valet Parking
La función Valet Parking impide que personas no autorizadas puedan acceder al maletero.

  Fig. 46Guantera: Tecla de la función Valet Parking

Si desea p. ej., que un aparcavehículos estacione su vehículo, puede activar la función Valet Parking1). Cuando la función está activada, el vehículo se puede conducir y bloquear/desbloquear con la llave de control remoto, pero el acceso al maletero queda bloqueado.
Extraiga la llave de emergencia de la llave de control remoto vínculo►.
Abra la guantera vínculo►.
Para activar la función Valet Parking, pulse la tecla VALET. El LED en la tecla se enciende.
Cierre la guantera con la llave de emergencia.
Válido para vehículos con dispositivo de carga para objetos alargados con cerradura y respaldos en la parte trasera con cerradura: para asegurar el maletero también desde el habitáculo, cierre el dispositivo de carga para objetos alargados y los respaldos del asiento vínculo► y vínculo►.
Entregue al personal de servicio la llave de control remoto para que pueda estacionarlo, y quédese con la llave de emergencia.
Al activar la función Valet Parking se desactivan las siguientes teclas:

- Tecla en la puerta del conductor
- Tecla en la llave de control remoto
- Asidero en el portón del maletero

Cuando la función Valet Parking está activada, cada vez que se conecta el encendido aparece en la pantalla del cuadro de instrumentos la indicación para el conductor Valet parking: activado.
Aviso
Tenga en cuenta que en vehículos con respaldos fijos o sin cerradura se puede acceder al maletero desde el habitáculo aunque la función Valet Parking esté activada.
◀atrás