Abrir y cerrar el techo panorámico de cristal y la persianilla parasol

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Abrir y cerrar ◀Techo panorámico...
Válido para: vehículos con techo panorámico de cristal
El segmento delantero puede abrirse y ponerse en posición deflectora.

  Fig. 45Detalle del revestimiento delantero del techo: Tecla del techo panorámico de cristal

-A- Poner en posición deflectora y cerrar el techo
Para poner el techo del todo en posición deflectora, pulse brevemente la tecla hacia arriba (hasta el segundo nivel).
Para cerrar el techo del todo, tire brevemente de la tecla hacia abajo (hasta el segundo nivel) ►.
Para ajustar una posición intermedia, pulse la tecla (o tire de ella) hasta el primer nivel hasta que el techo haya alcanzado la posición deseada.
-B- Abrir y cerrar el techo
Para abrir el techo del todo desplace la tecla brevemente hacia atrás (hasta el segundo nivel).
Para cerrar el techo del todo desplace la tecla brevemente hacia delante (hasta el segundo nivel) ►.
Para ajustar una posición intermedia, desplace la tecla hasta el primer nivel, hacia delante/atrás, hasta que el techo haya alcanzado la posición deseada.
-C- Abrir y cerrar la persianilla parasol
Para abrir la persianilla del todo desplace la tecla brevemente hacia atrás (hasta el segundo nivel).
Para cerrar la persianilla del todo desplace la tecla brevemente hacia delante (hasta el segundo nivel).
Para ajustar una posición intermedia, desplace la tecla hasta el primer nivel hasta que la persianilla haya alcanzado la posición deseada.
ATENCIÓN
No cierre nunca el techo panorámico de cristal descuidada o incontroladamente. ¡Peligro de lesiones! Por ello, desconecte siempre el encendido antes de abandonar el vehículo.
CUIDADO
Cierre el techo panorámico de cristal siempre que abandone el vehículo. Una lluvia repentina podría dañar el equipamiento interior de su vehículo, sobre todo los equipos electrónicos.
Aviso

- Información sobre la apertura y el cierre de confort vínculo►.

- El techo panorámico de cristal se puede abrir o cerrar hasta unos 10 minutos después de haber desconectado el encendido. La tecla deja de funcionar en cuanto se abre la puerta del conductor o la del acompañante.

- La apertura del techo panorámico de cristal funciona sólo hasta -20 ℃.

◀atrás