Observaciones generales

| . |

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Ayudas de aparca... ◀Cámaras para el...
Válido para: vehículos con cámaras para el entorno

  Fig. 168Lugares de montaje de las cámaras para el entorno

Las cuatro cámaras para el entorno van ubicadas en la parrilla del radiador, en el portón del maletero y en ambos retrovisores exteriores fig. 168►. Asegúrese de que las lentes no estén cubiertas por depósitos o similares, ya que éstos pueden perjudicar el funcionamiento del sistema. Indicaciones para la limpieza vínculo►.
En el modo Entorno, en la silueta del vehículo se representan esquinas de color negro. Los objetos que hay en estas zonas están fuera del campo visual de la cámara, por lo que no se detectan.
ATENCIÓN

- Tenga siempre en cuenta las advertencias ►.

- Por motivos de seguridad, no siga utilizando el sistema si la posición o el ángulo de montaje de la cámara han cambiado, p. ej. después de un accidente. Haga que se revise en un taller especializado.

- Tenga en cuenta que la imagen que se representa en la pantalla está falseada si se ha modificado la posición de las carcasas de los retrovisores exteriores con la mano.

- Utilice el modo Detrás y el modo Detrás transversal sólo si el portón del maletero está cerrado del todo; en caso contrario, la representación en la pantalla aparece falseada.

- El entorno del vehículo se genera a base de las imágenes de la cámara. La imagen del vehículo es visualizada por el sistema. Los objetos y obstáculos que haya por encima de las cámaras no se representarán.

- Las lentes de la cámara aumentan y distorsionan el campo visual. Los objetos en la pantalla se representan modificados e imprecisos.

CUIDADO

- Tenga siempre en cuenta las advertencias ►.

- En la pantalla del infotainment se representa la trayectoria de la parte trasera del vehículo en función del giro del volante. La parte delantera del vehículo gira más en comparación con la parte trasera. Guarde suficiente distancia con respecto a obstáculos para que ni el retrovisor ni alguna esquina del vehículo colisione con los mismos.

Aviso
Si el símbolo // aparece en la pantalla y el campo de indicación correspondiente se representa en gris, los retrovisores exteriores han sido replegados eléctricamente o bien se ha abierto la puerta del conductor/acompañante o el portón del maletero.
◀atrás