Red de separación (posición normal del respaldo)

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Asientos y compa... ◀Maletero
Válido para: vehículos con red de separación
La red de separación evita que los objetos que se encuentran en el maletero puedan salir despedidos hacia el habitáculo.

  Fig. 87Detrás del respaldo: Enganchar la red de separación

  Fig. 88Detrás del respaldo: Desmontar la red de separación

Enganchar
Tire de la red hacia arriba. Enganche la barra transversal en las argollas de alojamiento que hay por encima del respaldo -flechas- fig. 87►.
Desmontar
Abata los respaldos vínculo►.
Oprima las teclas izquierda y derecha en la red de separación y saque la red hacia arriba fig. 88►.
Montar
Abata los respaldos vínculo►.
Introduzca la red de separación - a izquierda y derecha - en el alojamiento.
Presione la red de separación por ambos lados hacia abajo y en diagonal hasta que la red encastre y no se vean las marcas rojas de las teclas.
CUIDADO
Enrolle la red de separación despacio para evitar que se dañe.
◀atrás