Argolla de remolque delantera

| . |

►Audi A4 ►Solución de prob... ►Emergencias ◀Arrancar por remolcad...

  Fig. 349Parachoques delantero: Enroscar la argolla de remolque

La rosca para la argolla de remolque va ubicada en la parte delantera derecha del parachoques.
Saque la argolla de remolque que se encuentra con las herramientas del vehículo vínculo►.
Oprima la tapa ejerciendo una presión fuerte y breve hacia adentro fig. 349►. La cubierta se suelta del parachoques.
Enrosque la argolla de remolque hasta el tope en la rosca y apriétela con la llave de rueda.
Cuando haya acabado de utilizar la argolla para remolque, guárdela con las herramientas de a bordo.
ATENCIÓN
Si no se enrosca del todo la argolla de remolque, al remolcar el vehículo podría desprenderse la rosca. ¡Peligro de accidente!
◀atrás