Berlina: desbloqueo de emergencia del portón del maletero

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Abrir y cerrar ◀Portón del maleter...
El portón del maletero puede desbloquearse desde el maletero en caso de emergencia.

  Fig. 38Portón del maletero, lado interior: Acceso al desbloqueo de emergencia

  Fig. 39Asiento trasero: Cable de accionamiento para el desbloqueo de emergencia

El portón del maletero se puede abrir con el desbloqueo de emergencia desde el maletero/desde el asiento trasero.
Con respaldo abatible
Retire la llave de emergencia vínculo►.
Levante la cubierta en el revestimiento del portón del maletero haciendo palanca con la llave de emergencia fig. 38►.
Para desbloquear el portón del maletero pulse la palanca en la dirección de la flecha.
Con respaldo fijo
Retire de su soporte el lado izquierdo del asiento trasero, tirando con cuidado del mismo, hasta que pueda agarrar el cable de accionamiento fig. 39►.
Retire la tira de velcro -B-.
Tire de la argolla -A- hasta que el portón del maletero se desbloquee.
Adhiera de nuevo el cable de accionamiento y, haciendo presión, vuelva a colocar el asiento en su posición.
ATENCIÓN
Una vez realizado el desbloqueo de emergencia del portón del maletero, en vehículos con respaldo fijo habrá que asegurarse de que el estribo que hay debajo del asiento trasero vuelva a encastrar firmemente en la argolla de alojamiento.
◀atrás