Indicaciones de seguridad importantes relativas al uso de los cinturones de seguridad

►Audi A4 ►Seguridad ►Cinturones de seguri... ◀El porqué de los cintur...
El uso correcto de los cinturones de seguridad reduce considerablemente el peligro de resultar herido.
ATENCIÓN

- Los cinturones de seguridad sólo ofrecen la máxima protección si se está sentado del modo correcto vínculo►.

- La posición de la banda del cinturón es de gran importancia para que los cinturones de seguridad ofrezcan un protección óptima vínculo►. Asegúrese que los cinturones de seguridad se ponen exactamente como se describe en este capítulo. Si los cinturones de seguridad están mal puestos se corre un riesgo mucho mayor de resultar herido en caso de accidente.

- La banda del cinturón no deberá estar aprisionada ni retorcida y no deberá rozar con cantos cortantes.

- Un sólo cinturón no deberá ser utilizado nunca por dos personas (tampoco si se trata de niños). Si su niño va sentado en su regazo, es muy peligroso abrocharse el cinturón de seguridad.

- La banda del cinturón no deberá deslizarse sobre objetos duros ni frágiles (gafas, bolígrafo, etc.) ya que éstos podrían producir heridas en caso de accidente.

- Las prendas de vestir gruesas y sueltas (p. ej., un abrigo encima de un chaqueta) dificultan el ajuste correcto de los cinturones de seguridad, por lo que reducen su capacidad de protección.

- El cinturón deberá mantenerse limpio, ya que si está muy sucio se podría ver perjudicado el funcionamiento del dispositivo automático del mismovínculo►.

- Habrá que evitar que el elemento de encastre del cierre se obture con papel o similares, ya que de lo contrario no podrá encajar la lengüeta de cierre.

- La lengüeta sólo deberá introducirse en el elemento de cierre del correspondiente asiento – de lo contrario quedaría mermado su efecto protector.

- Compruebe con regularidad el estado de los cinturones de seguridad. En caso de descubrir desperfectos en el tejido del cinturón, en sus uniones, en el dispositivo automático de enrollado o en el cierre, se deberá sustituir el cinturón correspondiente en un taller especializado.

- Los cinturones de seguridad no deben desmontarse ni modificarse de ningún modo. No intente reparar los cinturones de seguridad Ud. mismo.

- Los cinturones de seguridad que durante un accidente fueron sometidos a esfuerzos considerables y con ello expandidos, deben cambiarse en un taller especializado. Además se deben comprobar los puntos de anclaje de los cinturones.

◀atrás