Cinturón de seguridad trasero

►Audi A4 ►Puesto de conduc... ►Puesto de conduc... ◀Testigos de con...
El testigo de control correspondiente se enciende brevemente al abrochar/desabrochar el cinturón de seguridad en los asientos traseros.
- Si el testigo de control se enciende brevemente, significa que el asiento trasero correspondiente no está ocupado.
o bien - Si el testigo de control se enciende brevemente, significa que el cinturón de seguridad se ha abrochado en el asiento trasero.
o bien - Si el testigo de control parpadea, significa que el cinturón de seguridad se ha desabrochado durante la marcha. A partir de una determinada velocidad suena además una señal acústica de aviso.
Aviso
Si desea más información sobre los cinturones de seguridad, consulte vínculo►.
◀atrás