Ajuste de la altura del cinturón

| . |

►Audi A4 ►Seguridad ►Cinturones de seguri... ◀El ajuste correcto de...
Mediante el ajuste de la altura del cinturón se puede regular la posición de los cinturones de seguridad de tres puntos en la zona del hombro de acuerdo a la altura de la persona.

  Fig. 302Ajuste de la altura del cinturón: Dispositivo-guía

La banda del hombro debe pasar lo más centrada posible por encima de la clavícula e ir bien ceñida al cuerpo ►.
Para ajustar el cinturón a mayor altura, desplace el dispositivo-guía -2- hacia arriba.
Para ajustar el cinturón a menor altura, contraiga el elemento de desbloqueo -1- y desplace el dispositivo-guía -2- hacia abajo.
Asegúrese de que el dispositivo-guía ha encastrado bien dando un tirón al cinturón.
Aviso
Para adaptar la posición de la banda del cinturón en los asientos delanteros se puede utilizar también el ajuste de la altura de los asientos.
◀atrás