Colocar el retrovisor en posición antideslumbrante

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Luces y visibili... ◀Visibilidad
Su vehículo va equipado con un retrovisor interior con ajuste manual o automático* para posición antideslumbrante.
Retrovisor interior con ajuste manual para posición antideslumbrante
Desplace hacia atrás la palanquita del borde inferior del retrovisor.
Retrovisores con ajuste automático para posición antideslumbrante*
Con la incidencia de la luz los retrovisores interior y exteriores se oscurecen automáticamente (p. ej., luz de faros desde atrás).
ATENCIÓN
Los retrovisores interiores con ajuste automático para posición antideslumbrante contienen líquido electrolítico en su interior. Si el retrovisor se rompe, el líquido podría salir al exterior. Éste puede irritar la piel, los ojos y los órganos respiratorios. Si entrara en contacto con este líquido, deberá aclararlo con abundante cantidad de agua. ¡Consulte a un médico en caso necesario!
CUIDADO
Los retrovisores interiores con ajuste automático para posición antideslumbrante contienen líquido electrolítico en su interior. Si el retrovisor se rompe, el líquido podría salir al exterior. Este líquido daña las superficies de plástico y la pintura. Elimine cualquier resto de líquido lo antes posible (puede utilizar, por ejemplo, una esponja mojada).
Aviso

- Si se obstaculiza la incidencia de la luz en el retrovisor interior, los retrovisores con ajuste automático para posición antideslumbrante no funcionan a la perfección.

- Con la iluminación interior encendida o la marcha atrás puesta no se oscurecen los retrovisores con ajuste automático para posición antideslumbrante.

◀atrás