Criterios de ruta

| . |

| . |

►Audi A4 ►Infotainment ►Navegación ◀Otros ajustes
Válido para: vehículos con sistema de navegación

  Fig. 229Criterios de ruta posibles

Pulse la tecla NAV/MAP las veces necesarias hasta que se muestre el menú Introducir destino fig. ►.
Seleccione: tecla de menú derecha > Criterios de ruta.
-1- Navegación dinámica 1)

- Automático: la ruta se adapta automáticamente en base a las informaciones de tráfico. Si, con la opción de navegación dinámica automática activada, se anuncia un atasco y el MMI no le ofrece ninguna ruta alternativa, se debe a que la ruta calculada para evitar el atasco supone una pérdida de tiempo mayor que la ocasionada por el atasco mismo.
- Manual: el MMI le avisa de la existencia de una ruta optimizada y del posible ahorro de tiempo vínculo►. Usted puede decidir qué ruta desea seguir utilizando.
- Off: la ruta no se adapta automáticamente. No se propone ninguna ruta optimizada.

-2- Autopistas/ -3- Vignettes 1)/ -4- Carreteras de peaje/ -5- Ferrys 1)/ -6- Trenes portacoches 1): si prefiere que el sistema de navegación no tenga en cuenta (en la medida de lo posible) autopistas, carreteras con viñeta o peaje, ferrys o trenes portacoches, puede ajustar la función Evitar. En la opción Vignettes se puede ajustar, adicionalmente, para qué países dispone de una vignette.
-7- Bloqueo por horas

- Evitar: se descartan las vías con horario restringido (p. ej. zonas peatonales o de tráfico pacificado) a la hora de calcular la ruta.
- Automático: el MMI decide (en base a los horarios actuales memorizados en los datos de navegación) si se puede incluir la vía de horario restringido al calcular la ruta.
- Con: se incluyen las vías con horario restringido al calcular la ruta.

-8- Bloqueo estacional 1)

- Evitar: se descartan las vías bloqueadas por temporadas (p. ej. puertos de montaña) al calcular la ruta.
- Automático: el MMI decide (en base a los horarios actuales memorizados en los datos de navegación) si se puede incluir la vía bloqueada por temporadas al calcular la ruta.
- Con: se incluyen las vías bloqueadas por temporadas al calcular la ruta.

Carriles VAO 2)3): con la función Evitar los carriles VAO quedan excluidos al calcular la ruta. Con la función Permitir el MMI le llevará por carriles VAO y se los mostrará en el mapa.
◀atrás