Aviso de salida

| . |

►Audi A4 ►Asistencia al co... ►Sistemas de asis... ◀Audi side assis...
Válido para: vehículos con aviso de salida

  Fig. 153Ejemplo gráfico

  Fig. 154Puerta: Moldura de aviso

El aviso de salida advierte a los ocupantes de una posible colisión al abrir la puerta cuando el vehículo está parado. El sistema supervisa, dentro de los límites del propio sistema, el entorno trasero y lateral del vehículo mediante los sensores radáricos fig. ►. Se detectan objetos en movimiento que se acercan por detrás, como p. ej. coches fig. 153►.
Al abrir la puerta, la moldura de aviso de la puerta en cuestión parpadea fig. 154► en cuanto se detecta a otro usuario de la vía pública en una situación crítica. Al mismo tiempo parpadea el testigo del retrovisor exterior en el lado afectado. Si la puerta ya se ha abierto y se ha detectado a otro usuario de la vía pública en una situación crítica, parpadean los testigos correspondientes.
ATENCIÓN

- Preste siempre suma atención al tráfico y al entorno del vehículo. El aviso de salida no puede reemplazar la atención de los ocupantes. La responsabilidad al abrir las puertas y al abandonar el vehículo recae siempre en los ocupantes del vehículo.

- El aviso de salida puede estar disponible aprox. 3 minutos tras desbloquear el vehículo y abrir la puerta así como tras desconectar el encendido. A continuación el sistema se desactiva encendiendo brevemente los testigos.

- El aviso de salida no puede advertir de todos los objetos o personas que se acercan, como p. ej. corredores o peatones.

ATENCIÓN
El aviso de salida está sujeto a los límites del sistema y no puede avisar de una colisión inminente en todos los casos:

- Si su vehículo se encuentra metido demasiado hacia dentro en el hueco para aparcar y los vehículo colindantes le tapan.

- En determinadas circunstancias, los objetos o las personas que se acercan, p. ej. en bicicleta o scooter, no se detectan.

- El sistema no reacciona ante objetos parados.

- La visibilidad de los sensores radáricos puede estar afectada debido, p. ej., a hojas, nieve, fuerte bruma o suciedad. Limpie la zona delante de los sensores fig. ►.

CUIDADO
Tenga en cuenta también las indicaciones ►.
Aviso

- El aviso de salida se activa/desactiva a través del side assist vínculo►.

- El brillo de la indicación del aviso de salida no se puede ajustar.

- El sistema no está disponible al conducir con remolque.

◀atrás