Descripción

| . |

►Audi A4 ►Arranque y condu... ►Conducción ◀Sistema Start-Stop
Válido para: vehículos con sistema Start-Stop
El sistema Start-Stop le puede ayudar a ahorrar combustible y reducir la emisión de CO2.
En el modo Start-Stop, el motor se para de forma automática cuando el vehículo se ha detenido (por ejemplo, en un semáforo). Durante esta fase Stop el encendido permanece conectado. En caso necesario, el motor arranca de nuevo de forma automática.
En cuanto se conecta el encendido, el sistema Start-Stop queda activado automáticamente.
Condiciones básicas para el modo Start-Stop

- La puerta del conductor está cerrada.
- El conductor se ha abrochado el cinturón de seguridad.
- El capó está cerrado.
- El vehículo ha sobrepasado desde la última parada una velocidad de 3 km/h.

Si abandona el vehículo durante una fase Stop, el motor se puede arrancar de nuevo antes de que pasen aprox. 30 segundos si se cumplen las siguientes condiciones:

- La puerta del conductor está cerrada, el conductor lleva el cinturón abrochado y se está pisando el pedal del freno (cambio automático) o del embrague (cambio manual). O bien:
- La puerta del conductor está cerrada, se está pisando el pedal del freno (cambio automático) o del embrague (cambio manual) y se ha engranado una gama de marchas.

CUIDADO
Desactive el sistema Start-Stop vínculo► siempre que deba atravesar zonas con mucha agua.
Aviso
El motor se para poco antes de que el vehículo se detenga1). No obstante, la capacidad total de funcionamiento del servofreno y de la dirección asistida sigue estando garantizada.
◀atrás