Solución de problemas

►Audi A4 ►Infotainment ◀Teléfono
Válido para: vehículos con teléfono

Tema | Consejo
La conexión del teléfono móvil con el MMI falla. | Compruebe si se cumplen las condiciones necesarias para conectar un teléfono móvil vínculo►. O bien: compruebe si, por descuido, ha rechazado el PIN para establecer la conexión en su teléfono móvil. Repita el proceso de conexión una vez más si es necesario vínculo►.

El teléfono móvil no es compatible con el perfil rSAP (p. ej. iPhone).

Usted puede colocar la tarjeta SIM de su teléfono móvil en el lector de tarjetas SIM* vínculo► y utilizar las funciones del teléfono del vehículo con independencia del teléfono móvil.
O bien: utilice una tarjeta Mini SIM adicional insertándola en el lector de tarjetas SIM*.
Además, si la tarjeta Mini SIM está introducida, puede utilizar los contactos de su teléfono móvil: para ello tiene que conectar su teléfono móvil mediante el perfil Directorio vínculo►.

Utilización del MMI mediante dos tarjetas SIM (en el lector de tarjetas SIM y en el teléfono móvil). | El MMI accede siempre a una tarjeta SIM. Al hacerlo, una tarjeta Mini SIM introducida en el lector de tarjetas SIM* tendrá prioridad frente a la tarjeta SIM puesta en el teléfono móvil. A pesar de ello, con la tarjeta SIM introducida se podrá acceder a los contactos de otro teléfono móvil mediante Bluetooth vínculo►.
Tras la conexión no se cargaron todos los contactos/no se cargó ningún contacto en el MMI. | Evite caracteres especiales en nombres. Evite utilizar grupos de contactos en su teléfono móvil.
Algunas funciones del teléfono aparecen en gris (desactivadas) o bien no están disponibles. | Las funciones del teléfono dependen del operador de telefonía móvil y del móvil empleado. Si desea más información, consulte a su operador de telefonía móvil, el manual de instrucciones de su teléfono móvil o la base de datos de Audi para terminales móviles de Internet en www.audi.com/bluetooth.
Algunas funciones del teléfono aparecen en gris (están desactivadas) o bien no están disponibles aunque son compatibles con el teléfono móvil. | En empresas es posible que algunos ajustes de Bluetooth no sean compatibles o bien que la función Bluetooth del teléfono móvil esté desactivada. Si desea más información al respecto, diríjase a su administrador de sistemas.
Su tarjeta Mini SIM en el lector de tarjetas SIM* no se puede conectar como teléfono adicional. | Compruebe si se cumplen las condiciones necesarias para conectar una tarjeta Mini SIM vínculo►. Introduzca la tarjeta Mini SIM en el lector de tarjeta SIM* y conecte a continuación un teléfono móvil con el MMI como teléfono adicional y a través de Bluetooth. Después se puede proceder al intercambio Cambiar telf. principal y adicional vínculo►.

◀atrás